附件4：
[bookmark: _GoBack]消防车驾驶员操作车辆考核表
[bookmark: heading_0]一、基本信息
	姓名
	
	身份证号
	
	联系电话
	


[bookmark: heading_1]二、考核说明
1、本次考核总分100分，80分及以上为合格，低于80分不合格；出现重大安全违规（如车辆碰撞、违规操作引发险情、强行危险驾驶），直接判定考核不合格。
2、考核项目分基础驾驶操作、场地专项驾驶、应急驾驶处置三大类，严格按照评分标准打分，扣分扣完本项分值为止，不出现负分。
3、考核过程全程记录，评委现场打分、签字确认，考核结果当场告知考核对象。
[bookmark: heading_2]三、考核项目及评分标准
	考核
大类
	考核
项目
	分值
	评分标准
	扣分细则
	实得分
	备注

	一、基础驾驶操作
	出车前车辆检查
	10
	按规范完成“绕车一周”检查，主要包括车辆周边和底盘有无障碍物和人员等，消防车外观、轮胎、刹车、仪表指示灯等是否正常、流程规范，无遗漏
	1.遗漏1项关键检查内容，扣5分；
2.检查流程混乱、操作不规范，扣3分；
3.未发现车辆明显故障隐患，扣5分；
4.未绕车检查本项不得分：
	
	

	
	起步与停车
	10
	起步平稳，无溜车、无熄火，系好安全带，是否打转向灯，鸣笛，是否观察周边环境；停车规范，拉手刹、回空挡，车辆停稳在指定区域
	1.起步溜车＜10cm扣3分，10-20cm扣3分，＞20cm直接本项不得分；
2.起步熄火1次扣3分，未系安全带扣5分，未打转向灯和鸣笛各扣3分：
3.停车未拉手刹/回空挡，扣3分；
	
	

	
	车辆操控与行驶
	10
	行驶中车速控制合理，挡位切换顺畅，转向掉头、变道，超车，刹车操作精准，遵守现场行驶规则，无违规驾驶
	1.急加速、急刹车1次扣2分；
2.挡位操作失误1次扣2分；
3.车速超速、违规变道，扣3分；
4.转向掉头未减速，超车不规范各扣3分
	
	

	二、场地专项驾驶
	倒车入库
	15
	按照规定路线倒车入库，车身完全入库，不压线、不碰杆，一次性完成，停车位置精准
	1.车身压线1次扣5分，碰擦桩杆1次扣5分；
2.入库不完全扣5分，中途熄火扣3分；
3.多次调整方向入库，扣3分；
	
	

	
	侧方停车
	15
	规范完成侧方停车，车身与边线距离适中，不压线、不出线，停车平稳，流程规范
	1.车身压线、出线扣3分；
2.停车位置偏差过大扣4分；
3.操作流程不规范、中途停车超时，扣3分；
	
	

	
	窄路掉头
	10
	按规范要求“三进两退”完成掉头，全程不熄火，不溜车，轮胎不压边线
	1.未按要求三进两退扣5分；
2.中途熄火一次扣3分；
3.轮胎压线，扣2分；
	
	

	
	坡道起步
	10
	坡道起步平稳，无溜车、无熄火，离合/油门配合顺畅，快速完成起步行驶
	1.溜车＞10cm本项不得分；
2.起步熄火1次扣3分；
3.起步超时，扣3分；
	
	

	三、应急驾驶处置
	紧急避险操作
	10
	遇到突发情况，快速做出正确处置，平稳避让，无碰撞、无违规操作，保障车辆安全
	1.处置不及时、操作失误，扣5分；
2.引发车辆轻微险情，扣5分；
3.操作不当导致碰撞，直接考核不合格
	
	

	
	车辆应急停靠
	10
	按照应急要求，快速、规范将车辆停靠在指定应急位置，车辆摆放合理，不妨碍救援通道
	1.停靠位置偏差过大扣4分；
2.停靠速度过慢、操作拖沓，扣3分；
3.车辆停靠阻碍通道，扣3分
	
	

	合计
	——
	100
	——
	——
	
	


考核对象签字：__________                 考官签字：__________

